*Załącznik nr 1 do SIWZ RG.271.11.2015*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: **„ Zakup autobusu do przewozu młodzieży szkolnej”**

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy ......................................................................................................................

Nr tel./fax .....................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Potwierdzenie Wykonawcy** |
| 1. | Producent……………………………………………………Marka ………………………………………………………Typ ………………………………………………………… | x |
| 2. | Rok produkcji …………………………………………… | x |
| 3.  | Przebieg …………………………………………km (książka pojazdu wraz z wpisami serwisowymi) | TAK/NIE\* |
| 4. | Liczba osi…………………………………………… | x |
| 5. | Ilość miejsc siedzących 39 +1+1 (adaptacja zaczepów dla wózka z niepełnosprawnymi 1 kpl.) wyposażone w pasy bezpieczeństwa, fotele wysokie miękkie, wraz z pokrowcami na fotele | TAK/NIE\* |
| 6. | Ogumienie koła bezdętkowe o stopniu zużycia nie większym niż 30% o jednakowym wzorze bieżnika, koło zapasowe | TAK/NIE\* |
| 7. | Stan techniczny – autobus ma być sprawny (pojazd posiada aktualne badanie techniczne, ubezpieczenie OC), | TAK/NIE\* |
| 8. | Silnik wysokoprężny, mocy ……. kW oraz spełniający normę EURO ……… | TAK/NIE\* |
| 9. | Skrzynia biegów mechaniczna – manualna bez luzów i przecieków co najmniej 6 biegów + wsteczny | TAK/NIE\* |
| 10. | Układ hamulcowy pneumatyczny, dwuobwodowy, system ABS | TAK/NIE\* |
| 11. | Zawieszenie pneumatyczne, | TAK/NIE\* |
| 12. | Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem | TAK/NIE\* |
| 13. | Nadwozie:- wysokopodwoziowe- co najmniej 2 drzwi (drzwi przednie + drzwi tylne) jedne pneumatyczne otwierane ze stanowiska kierowcy,- oblachowanie zewnętrzne autobusu bez wgnieceń, załamań, pęknięć i ubytków,- lakier w stanie dobrym, bez wyraźnych odprysków, zarysowań i śladów korozji,- lakier w kolorze …………………….( z wyjątkiem białego i czarnego),- wyklucza się pojazdy z trwale naniesionymi napisami i reklamami,- szyby bez uszkodzeń i rozszczelnień,- wyposażony w tablice podświetlane za szybą tylną i przednią AUTOBUS SZKOLNY,- dwa szyberdachy regulowane ręcznie,- szyby boczne wyposażone w lufciki przynajmniej 2 na stronę,  | TAK/NIE\* |
| 14. | Instalacja elektryczna 24V, tachograf z aktualną legalizacją, obrotomierz | TAK/NIE\* |
| 15. | Układ ogrzewania i wentylacji – sprawny system ogrzewania i nawiewu z niezależnym od pracy silnika urządzeniem grzewczym (WEBASTO z możliwością podgrzania silnika) i klimatyzacją | TAK/NIE\* |
| 16. | Przedział pasażerski i kabina kierowcy- podłoga z materiału wodoodpornego, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwą do sprzątania i mycia na całej długości autobusu,- tapicerka wnętrza i siedzeń w stanie dobrym, bez wyraźnych uszkodzeń i trwałych zabrudzeń,- kabina kierowcy typu otwartego, fotel kierowcy tapicerowany z poduszką pneumatyczną | TAK/NIE\* |
| 17. | Wymagania dodatkowe – ogrzewane lusterka, wyposażony w: gaśnice, apteczkę z wyposażeniem, trójkąt ostrzegawczy, skrzynkę narzędziową, podnośnik hydrauliczny 10t, 2 kliny pod koła, | TAK/NIE\* |
| 18. | Wymiary i masa:- długość…………….( max [m] 12,35)- szerokość ………….. (max [m] 2,60)- wysokość …………..(max [m] 3,4) | TAK/NIE\* |

Oferowany autobus spełnia wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia do ruchu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 21 grudnia 2002r. (Dz. U. z 2013r., poz. 951 z póź. zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Posiadać homologację z przeznaczeniem na autobus szkolny.

* *Niepotrzebne skreślić,*
* *W miejsca wykropkowane wpisać właściwe dane.*

……………………………..

 Data ………………………………….

 (podpis i pieczęć Wykonawcy)